

**Напольная акустика OT-SPF25**



**Комплектующие**

-Динамик

-Руководство пользователя

-Пульт дистанционного управления

-Шнур питания

**ВВЕДЕНИЕ-ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**



1. **Вход для микрофона\*2**
2. **Line in**
3. **Вход для USB**
4. **Слот для TF карты**
5. **Переключатель питания**
6. **Громкость**
7. **Функция записи: Запись на карту USB/TF, файл «ЗАПИСЬ» будет воспроизводиться и зацикливаться, для воспроизведения записи нажмите и удерживайте кнопку.**
8. **РЕЖИМ подсветки**
9. **Пауза и воспроизведение**

**Следующий трек/станция**

1. **Меню (контроль громкости в режиме Treble, Bass, Mic, Echo)**
2. **Mega Bass**
3. **Bluetooth**
4. **Режим: Line in, USB mode, TF Card, Wireless BT, FM Radio**
5. **Функция повтора: Нажмите, чтобы выбрать режим повтора**
6. **ECHO**
7. **Громкость микрофона: регулировка громкости микрофона.**
8. **ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ**

**ВВЕДЕНИЕ - ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**1. Отключение звука**

Доступно отключение звука в любом режиме.

**2.****Предыдущий трек:**

В режиме карты USB/TF - предыдущий трек.

В режиме подключения BT - предыдущий трек.

В режиме FM - предыдущая станция.

**3. Режим**

Быстро нажмите кнопку, чтобы перейти в режим Line in, USB mode, TF Card, Wireless BT, FM Radio

**4. Функция записи**

В режиме карты USB/TF нажмите кнопку «REC» для записи.

**5. Режим Echo-**

**6. Режим** **BASS+/-**

**7. Функция эквалайзера**

**8. Громкость микрофона +/-**

**9. Режим ожидания**

**10. Пауза и воспроизведение**

**20. Следующий трек**

В режиме карты USB/TF - следующий трек.

В режиме подключения BT - следующий трек.

В режиме FM - следующая станция.

**12. Режим подсветки**

**13. Функция повтора: повтор одного трека / всех треков**

**14. Воспроизведение записи**

**15. Удаление записи**

**16. Режим Echo+**

**17. Приоритет микрофона**

**18. Высокие частоты +/-**

**19. Громкость +/-**

**20. Пронумерованные кнопки**

В режиме USB/TF для выбора треков

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**● Режим беспроводного сопряжения BT:**

Нажимайте кнопку MODE («РЕЖИМ») на устройстве или пульте дистанционного управления, пока не будет выбран режим BT.

**1.** Поместите смартфон на расстоянии 20 метров;

**2.** Активируйте функции BT на своем смартфоне, чтобы он начал поиск устройства BT. См. руководство пользователя для получения подробной информации.

**3.** Выберите правильный номер модели OT-SPF25 на устройстве, обнаруженном смартфоном;

**4.** Быстро нажмите кнопку PLAY/PAUSE («ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА») , чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки. Нажмите кнопку «![D)F9_~]T3~GUGS148GPE98S]()» или «», чтобы выбрать предыдущий или следующий трек.

**●РЕЖИМ LINE IN:**

Нажимайте кнопку MODE («РЕЖИМ») на устройстве или пульте дистанционного управления, пока не будет выбран режим LINE. Воспроизведите музыку на устройстве, подключенном к входу LINE.

**● Режим USB:**

**1.** После запуска нажмите кнопку MODE («РЕЖИМ»), чтобы выбрать опцию «USB», и вставьте USB-устройство. Устройство автоматически считывает и воспроизводит музыку с USB-устройства.

**2.** Быстро нажмите кнопку «», чтобы приостановить или воспроизвести трек.

**3.** Быстро нажмите кнопку «![D)F9_~]T3~GUGS148GPE98S]()» для перехода к предыдущему треку.

**4.** Быстро нажмите кнопку «» для перехода к следующему треку.

**● Режим USB:**

1. Нажимайте кнопку MODE («РЕЖИМ») на устройстве или пульте дистанционного управления, пока не будет выбран режим FM.
2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать «Автопоиск»; Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима «Автопоиска».

**3.** Быстро нажмите кнопку «![D)F9_~]T3~GUGS148GPE98S]()» для перехода к предыдущей станции.

**4.** Быстро нажмите кнопку «» для перехода к следующей станции.

**3. Метод использования TWS (True Wireless Stereo):**

1. Включите 2 динамика, оба переключаются в режим Bluetooth;

2. Быстро нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза»  для одного устройства (в качестве ведомой модели), при успешном подключении ЖК-дисплей ведомой модели загорается «СИНИМ» без мерцания.

3. Используйте устройство Bluetooth для подключения другого устройства (в качестве ведущей модели). При успешном подключении ЖК-дисплей ведущей модели загорается «СИНИМ» без мерцания.

4. В режиме TWS вы можете настроить основную громкость / воспроизведение / паузу / следующую песню / предыдущую песню для одновременного управления двумя динамиками.