

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

**Данные по безопасности**

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием продукта.

Сохраните руководство для дальнейшего обращения.

**a.** Внутри устройства есть зоны высокого напряжения, которые могут стать причиной травмы. Не открывайте устройство. В случае технического сбоя свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

**b.** Не помещайте устройство под дождь или в зоны с высокой влажностью, чтобы избежать пожара или поражения электротоком.

**c.** Данное устройство использует лазерную систему. Чтобы предотвратить прямое воздействие лазерного луча, не открывайте устройство и не смотрите долго на лазерный луч.

**d.** Если необходимо техобслуживание, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

**e.** Если шнур питания каким-либо образом поврежден, его замена должна выполняться производителем, поставщиком или квалифицированным электриком.

**Внимание**

**a.** Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность, так как оно может упасть и разбиться или травмировать людей или животных.

**b.** Отсоедините устройство от сети электропитания перед очисткой. Не используйте очищающие жидкости и спреи.

Используйте только мягкую влажную ткань.

**c.** Чтобы избежать возможных повреждений оборудования, отключайте его во время гроз или в случае, если оно не будет использоваться долгое время.

**d.** Не допускается попадание в устройство предметов через вентиляционные проемы, так как это может вызвать короткое замыкание и стать причиной пожара. Не проливайте жидкости на колонку.

**Принадлежности**


-Колонка

-Руководство пользователя

-Пульт управления

-Кабель питания

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

****

1. **Вход USB: Вставьте USB-накопитель для проигрывания.**
2. **Разъем флеш-карты памяти TF: Вставьте флеш-карту памяти TF для проигрывания.**
3. **Вход AUX in: Воспроизведите музыку с устройства, подключенного к гнезду AUX.**
4. **Гитара: подключите проводную гитару в это гнездо.**

**5/6. Вход микрофона: подключите проводной микрофон в это гнездо.**


1. **Общая громкость: Поверните ручку для настройки общего уровня громкости.**
2. **Меню микрофона: реверберация, высокие частоты, низкие частоты**
3. **Громкость гитары: настройте уровень громкости гитары.**
4. **Функция записи: Записывайте на карты памяти USB/TF, файл «ЗАПИСЬ» будет воспроизведен и поставлен на повтор, долгое нажатие воспроизводит запись.**
5. **Режим: Линейный вход, режим USB, TF карта-памяти,** **беспроводной Bluetooth**
6. **Следующая песня: Короткое нажатие – следующий трек/канал. Долгое нажатие – быстрая перемотка.**
7. **Пауза/Воспроизведение: в режиме USB/TF/Bluetooth, Пауза/Воспроизведение.**
8. **Предыдущая песня: Короткое нажатие – предыдущий трек/канал. Долгое нажатие – быстрая перемотка.**
9. **Функция повтора: Нажмите для выбора режима повтора.**
10. **ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ/НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ (используется для настройки усиления частот {ВЫСОКИЕ/НИЗКИЕ}.)**

**17.КНОПКА ОСВЕЩЕНИЯ (При включении данной кнопки включается светомузыка на передней части усилителя)**

**18.ПРИОРИТЕТНОСТЬ МИКРОФОНА**

**19.ЭКВАЛАЙЗЕР: Нажмите для переключения между разными настройками эквалайзера.**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

****

1. **Выключить звук**

В любом режиме можно выключить звук

1. **Режим**

Нажмите для выбора следующих режимов: ЛИНЕЙНЫЙ (Aux-In)/USB/карта памяти/FM-радио/беспроводной Bluetooth.

1. **Кнопки c цифрами**

В режиме USB/TF нажмите для выбора песни.

1. **Громкость гитары +/-**
2. **Эквалайзер (Балансировка)**

Нажмите, чтоб выбрать один из следующих режимов эквалайзера: Поп, Рок, Джаз, Классическая или Плоское звучание.

**6/21. Высокие частоты+/-**

**7/19. Громкость микрофона+/-**

**8/20. Громкость+/-**

Нажмите для понижения/увеличения громкости в любом режиме.

1. **Включение освещения**

**10/18. Низкие частоты+/-**

**11. Следующая песня**

В режиме USB/карта памяти, нажмите один раз, чтобы перейти к следующей песне; нажмите и удерживайте 3 секунды для перемотки.

В режиме беспроводного Bluetooth нажмите один раз для перехода к следующей песне.

В режиме FM-радио нажмите один раз для перехода к следующему радиоканалу.

В режиме ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД (AUX- In) эта кнопка не отвечает ни за какую функцию.

1. **Пауза/Воспроизведение**

В режиме USB/карта памяти нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести/поставить на паузу песню.

В режиме FM-радио нажмите один раз для автоматического сканирования или остановки автоматического сканирования.

В режиме ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД/AUX-In эта кнопка не отвечает ни за какую функцию.

1. **ПАПКА**
2. **Функция записи**

В режиме USB/TF карта памяти нажмите кнопку «REC» для записи.

1. **Повтор**

Нажмите для повтора одной песни или для повтора всех песен.

В режиме беспроводного Bluetooth эта кнопка не отвечает ни за какую функцию.

1. **Приоритетность микрофона**

**17.Предыдущая песня**

В режиме USB/TF нажмите один раз для возврата к предыдущей песне; нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для обратной перемотки текущей песни.

В режиме беспроводного Bluetooth нажмите один раз для возврата к предыдущей песне.

В режиме FM-радио нажмите один раз для возврата к предыдущему каналу.

В режиме ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД/AUX-In эта кнопка не отвечает ни за какую функцию.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

● Беспроводной Bluetooth. Режим сопряжения:

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» или синюю кнопку на устройстве или пульте управления для выбора Bluetooth устройства.

**1.** Мобильный телефон должен находиться в пределах 20 метров;

**2.** Активируйте функцию Bluetooth на своем телефоне так, чтобы он начал искать Bluetooth-устройство. Для подробной информации обратитесь к руководству пользователя.

**3.** Выберите правильный номер модели - № TMS 210-08 из списка устройств, найденных телефоном;

**4.** Короткое нажатие на кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА»  для воспроизведения или остановки музыки. Короткое нажатие клавиш «» или «» для выбора предыдущего или следующего трека.

**●РЕЖИМ ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД:**

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» на устройстве или пульте управления, пока не выберете ЛИНЕЙНЫЙ. Воспроизведите музыку устройства, подключенного к ЛИНЕЙНОМУ входу.

**● Режим USB:**

**1.** После запуска нажмите кнопку «РЕЖИМ» для выбора «USB» и вставьте USB устройство. Устройство автоматически считает и воспроизведет музыку с USB устройства.

**2.** Короткоенажмите клавиши «» для паузы или воспроизведения.

**3.** Короткое нажатие клавиши «» для перехода к предыдущей песне.

**4.** Короткое нажатие клавиши «» для перехода к следующей песне.